**三台县中医院**

**医疗废物在线监管系统**

**（互联网+医废监管）采购项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

**中国·四川·三台**

**三台县中医院**

**编制**

**2019年12月**

三台县中医院关于采购医疗废物在线监管系统（以下简称“互联网+医废监管”系统）询价采购。特邀请符合相关条件的供应商参加报价。

**一、项目名称及项目编号**

项目名称：三台县中医院互联网+医废监管系统

**二、项目说明**

1、采购限价：3.6万元（人民币）

2、通过“互联网+医废监管”系统，实时在线监测医疗废物产生、收集、交接、运送、暂存、移交出库等，实现医废在线监管闭合的多级监督管理、各种报表统计、数据分析统计、医废预警、视频监控、路径留痕、信息补录等功能，确保医废从产生到最后处置全过程动态全闭环监管。

3、按照《四川省卫生健康委员会关于切实推进“互联网+医废监管”的通知》的要求，确保所有数据、功能等与省卫生执法总队医废在线监管平台完全对接。

**三、采购项目清单如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内 容 | 最高限价（元） |
| 互联网+医废监管 | 1、软件满足：数据能接入四川卫生监督综合在线监管系统并能数据共享。2、医疗废物收集转运车1套。 | 3.6万（人民币） |
| 自第二年起平台服务费 | 上项总体费用的10%/年（含无线网卡） |

**四、投标供应商资格要求：**

1、符合《政府采购法》第二十二条规定，具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；或具有有效的企业营业执照（三证合一）

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须具有完善可靠的售后服务体系，能确保服务实施和售后服务响应；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、本项目不接受联合体投标，投标人必须具备独立完成本项目的能力。

5、近3年经营活动中无重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件以及其他未提及的资质材料

**五、供应商需提交的报价资料包括**

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码等资格证明文件（复印件），并加盖公章；如营业执照为三合一证照，只需营业执照复印件加盖公章；

2、质量保证、免费送货和售后服务承诺书。可靠售后服务体系证明材料。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中无违法及失信等行为书面声明

4、法定代表人的有效证件原件及复印件。法定代表人委托代理人参加的，须提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证及法定代表人委托代理人身证件原件。

**六、投标文件接收信息**

投标人按如下信息提交投标文件：

投标文件接收截止时间：2019年12月10日14:50

投标文件接收地点：三台县中医院药剂行政楼三楼会议室

接收人：李鑫

**六、开标有关信息**

1、开标时间：2019年12月10日14:50

2、开标地点：三台县中医院药剂行政楼三楼会议室

**七、报价评审**

1、竞价评审小组：由医院相关专业人员2人（含）以上和医院监察人员共同组成。

2、竞价评审程序：

（1）实质性响应审查。评审小组依据竞价采购文件的规定，从供应商递交竞价文件的有效性、完整性和对竞价文件的响应程度进行审查，确定是否对竞价文件的实质性要求作出响应。

（2）报价开启。采购联系人会同竞价评审小组，在我院的监督下，开启各供应商报价，原则上报价为一次性最终报价，但不排除评审小组确定二次报价的情况；

（3）确定成交供应商。评审小组根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商；若出现符合采购要求，报价相同时，询价小组将按供应商产品质量和售后服务承诺及供应商综合实力进行综合评审，择优确定成交供应商。

3、竞价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

**八、特别说明**

参加询价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期日前以书面形式向我院提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。

**九、本次询价采购联系事项**

联系人及联系电话：杨尧芝 13989277675

联系地址：三台县潼川镇学街31号 三台县中医院

十、项目要求及参数

产品参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 医疗废物智能收集车低配版（无电动助力） |
| 产品硬件参数 | ※（1）采用不锈钢材质，具备防渗漏、防穿刺、防遗撒等功能；※（2）容积：不小于500L （整体尺寸：1500\*700\*1100） ※（3）设备集成条形码扫描枪、电子秤、打印机、车载软件，使用者可戴手套实现扫码、称重、收集、入库、出库、数据上传等全部操作，防止二次感染，设备防护等级高，预留排污孔，可水洗消毒。※（4）硬件设备配备刹车、手刹。※（5）收集人员可随身佩戴式记录仪，记录行走路线，操作过程，上传数据到省平台※耗材类包括信息化收集过程中产生的护士工牌、条码、打印纸等。耗材保障足够使用一个季度。（在合同签订后落实） |
| 产品软件参数 | 1、医疗废物收集终端设备接入四川省卫生监督综合在线监管平台。2、※采集的数据符合行业指导标准，包括医院信息、科室信息、交接人信息、收集时间、收集人信息、医废类型、医废重量、智能终端的路径信息、视频信息、医废入库信息、医废出库信息等。以后省、市监管提出新的要求，能够及时升级以满足需求。3、具备报表自动统计功能，包括监督管理报表和统计分析报表。监督管理报表包括：医院预警报表、区域预警报表、医废分级统计报表、医废分级汇总报表、分医疗机构等级汇总表、医疗机构类别汇总表等。统计分析报表：医疗机构医废统计报表、各个医疗机构科室医废统计报表、收集工人工作量报表等4※能够达到八大预警要求，并有响应的处置流程：1. 未出医废预警：当天系统查询，此科室之前几天连

续没收(看时限设几天)，产生预警；（2）违规交接预警：收集此科室医废前，没扫护士工牌，移交人员显示- -，产生预警；（3）破损预警：发现当前收集的垃圾破损，扫描破损预警指令，产生预警；（4）泄露预警：发现当前收集的垃圾泄露，扫描泄露预警指令，产生预警；（5）入库超时预警: 收集后，多长时间没入库（看入库超时设几小时），产生预警；（6）遗失预警: 收集后，多长时间没入库（看遗失设几小时），产生预警；（7）出库超时预警: 入库后几天没有出库（可选3、4天），产生预警；（8）重量预警: 填写出库信息时，出库重量超出入库重量，产生预警；预警可配置二级处置流程（处理-审核）或三级处置流程（处理-审核-审批）。1.5采集到的数据能够同步进行电脑端和手机监管，并且每一包医废可以通过手机扫码进行监督管理且追溯源头。 |
| 实施 | 含硬件安装调试、软件布署、操作培训、定期巡检、技术咨询等内容 |
| 优势 | 1、时效性：本地配备专业人员驻点、快捷处理突发问题，并实行一对一专人培训。2、系统和产品是经过市卫健委领导和专家审核检查过的，保证已最快最好对接省平台系统，完全符合市卫健委检查的指标并优于指标服务。 |
| 维护费 | 从签合同起第一年内免费，从第二年开始收取总体价格的10%（含无线网卡）（最高限比10%，超过为无效报价。） |
| 价格 | 最高限价3.6万元。超过为无效报价。 |
| 质保及付款方式 | ※质保期1年，终身免费维护，质保期外只收材料费。双方验收合格后10日内支付合同金额的95%，一年后支付5%。 |

1. 评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价 | 40分 | 1. **医疗废物智能收集车低配版（无电动助力）（30分）**满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30%×100。
2. 从第二年开始的服务费（10分）。最高限比为10%，每降低1%，得1分，最多得10分。

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 参 数 | 35分 | 完全符合招标文件的得30分，一项带※参数不符合，扣3分，非带※参数一项不符扣1分。本项最多扣25分。 |
| 3 | 服务方案 | 10分 | 由评委根据投标人提供的服务方案确定优劣。优得10分，良得7分，较差得4分。 |
| 4 | 业绩及服务能力 | 15分 | 1.具有本项目相同业绩证明（中标通知书或合同的复印件）每个得1分，最多得4分；2.具有ISO质量管理体系认证得1分；3.具有软件企业证书得1分；4.具有3A信用等级认证证书得1分5.具有医疗废物在线监测软件著作权登记证书得3分6.具有第三方机构出具的医疗废物在线监测软件测试报告软件得3分7.具有第三方机构出具的医疗废物收集车材质检测报告得1分8.具有节能环保认证证书得1分 |