**附件**

**三台县中医院关于环境检测服务的公示（第二次)**

**一、服务内容**

1. 医院污水总排口废水：粪大肠菌群数、pH、色度、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、流量、总氰化物、总余氯、，肠道病毒、肠道致病菌，每季度1次，一年四次；志贺氏菌，半年1次，2次/年；每次采样3次。

2、污水总排口废水特定指标检测：、pH、COD、SS ，每周一次，一年52次，粪大肠菌群数，每月1次，1年12次；

3、无组织废气：硫化氢、温度、湿度，甲烷，氯气，氨，臭气浓度，每季度1次，4个样品/次，一年4次；

4、检测机构必须按要求在医院人员的监督下现现场取样。

5、检测机构负责完成网上填报全国排污许可证管理信息平台、四川省污染源监测信息管理与共享平台两个系统的相关数据；内容包括台账记录、执行报告、监测方案和监测数据等。

1. 商务要求：
2. 本项目预算费用3.3万元/年，合作期限两年。
3. 付款方式。

按年度支付。乙方向甲方交付完一个年度内所有检测报告、出具正式发票后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同全款。全部款项以银行转账方式支付。

1. 如检测项目指标不合格，经医院整改后检测机构应免费进行第二次检测。超过两次同样项目的检测医院则应支付相应费用。
2. 应提供资料包括但不限于：

1、公司资质、公司介绍。

2、满足服务内容及要求的承诺函、服务方案。如无法满足服务内容中的五点要求请注明。

2、公司业绩：提供2019年以来不少于三家医院环境检测合同的复印件，少于三家为无效投标。

3、年度报价单。高于预算费用为无效报价。

4、授权委托书及被委托人的身份证复印件、联系电话。

以上所有资料请公司鲜章。

四、评审方式：在收到资料后，将在医院纪委的监督下拆封投标文件并进行评审。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| 1、报价30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)\*30分 |  |
| 2、服务内容20 | 能完全满足服务内容中五点要求得20分，每有一个不满足扣4分。 |  |
| 3、服务方案26分 | 制定详细服务方案。按优、良、合格、差分级，得分分别为26、20、16、12分（可并列） |  |
| 4、业绩20分 | 每提供一个2019年以来医院环境检测业绩得4分，最多得20分。 |  |
| 5、应急响应能力  4分 | 当医院出现突发环境事件，要求能迅速到达现场采样。两小时内到达现场的得4分，超过两小时到达现场的得2分，超过3小时的得1分 | 提供以公司地址为起点，三台县中医院为终点的百度导航地图截图，截图要能显示所需时间。如有办事处也可。 |

五、特别说明：因疫情原因，各投标公司不用派代表来现场，报价按投标文件一次报价，采购人将在医院纪检的监督下进行评审，评审结果将在医院官网公示。